รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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	1.คุณลักษณะทั่วไป
	- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
- ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า 10  ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
- ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัมและน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง
- ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ราคาต่อหน่วย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 256๖
	- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 256๖
	

	2. ตัวรถยนต์
	- เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น – ลงหัวเก๋ง 

- ตัวหัวเก๋งและโครงสร้าง (แชสซี) ผลิตจาก โรงงานตั้งอยู่ ในประเทศไทย
- เป็นรถยนต์ชนิด ๖ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา มีล้ออะไหล่ ๑ ชุด
-ล้อและยางเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ยางใหม่ปีปัจจุบัน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,เครื่องเสียง,ฟิล์มกรองแสง
กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน 

- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่แสดงแคตตาล็อกรถยนต์ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ในวันเสนอราคา 

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย โดยแนบไฟล์เอกสารในวันเสนอราคา
	- เพื่อต้องการสนับสนุนพัสดุ ผลิตภายในประเทศไทย  

- เพื่อประโยชน์ในการดูแล
บำรุงรักษาต้องการศูนย์บริการ
ภายในจังหวัดหรือใกล้เคียง 
- หัวเก๋ง โครงสร้าง (แซสซี) และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
	- เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายเป็นรถยนต์ที่ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อ ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย 
เป็นการนำหัวเก๋งโครงสร้างและเครื่องยนต์ไปติดตั้งตู้บรรทุกขยะภายหลัง
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	๓.ระบบเครื่องยนต์
	- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
- เป็นเครื่องยนต์แบบคอมมอลเรล ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับยูโร 3 เป็นอย่างน้อย มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองพร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา
- ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์


	- เพื่อให้ได้เครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
- ต้องการตัวรถยนต์ และ
เครื่องยนต์ยีห้อเดียวกันเพื่อ ความสะดวก คล่องตัวในการบำรุงรักษา หรือ จัดหาอะไหล่
	

	๔.ระบบส่งกำลัง
	- ครัตซ์เป็นแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต 

- เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- มีระบบเบรค ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีระบบเบรคมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พวงมาลัยขับ ขวามือมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือมาตรฐานผู้ผลิต
	- ตามมาตรฐานผู้ผลิต
	

	๕.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ฝาปิด พร้อมกุญแจล็อค หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล
	- ตามมาตรฐานผู้ผลิต
	

	๖.ระบบไฟฟ้า
	- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง
- มีอัลเตอร์เนเตอร์ ขนาด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมแปร์
	- ตามมาตรฐานผู้ผลิต
	

	๗.สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง
	- ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ. กรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองแบบ LED บนตู้บรรทุกขยะด้านท้าย จำนวน 2 จุด (ขวา – ซ้าย) ด้านหน้าบนหัวเก๋ง ๑ จุด ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว มองเห็นชัดเจนจากระยะไกล
- มีสัญญาณไฟกระพริบและสัญญาณเสียง ขณะถอยหลัง และติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง แบบ LED เพื่อใช้ส่องสว่างตอนกลางคืนในการปฏิบัติงาน สามารถปรับระดับได้ 

จำนวน 2 จุด (ขวา – ซ้าย) 
	- เป็นไปมาตรฐานโรงงานผู้
ผลิต 

- เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในขณะทำงานเป็นสัญญาณเตือน
	

	๘.ระบบกล้องบันทึกภาพ
	- มีระบบกล้องบันทึกภาพ หน้า-หลัง
- หน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ยึดติดตำแหน่งเหมาะสมมั่นคง

- ตัวกล้องสามารถทนน้ำ ทนแดด ให้ภาพระดับไม่น้อย กว่าระดับ FHD 
	- เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ
งานรถขยะ และเป็นข้อมูลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
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	- กล้องหลังติดตั้งในจุดที่มีความแข็งแรงเหมาะสม พนักงานขับรถมองเห็นคนเก็บขยะและภาพด้านหลังได้ชัดเจน และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะแสดงภาพท้ายรถอัตโนมัติ
- มีระบบ G-Sensor (ตรวจจับแรงกระแทก) 
- มี Battery Backup มีไว้เพื่อจดจำการตั้งค่า วันที่เวลา 
- กล้องหน้าฝังจอมาใช้งานง่ายไม่ต้องเดินสายกล้องหน้า
- รองรับ Micro SD Card สูงสุด 128GB พร้อมเมมโมรี่
- เมนูภาษาไทย
	
	

	๙. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย
	- ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
- ตู้บรรจุขยะมูลฝอย พื้นทำด้วยเหล็กชุปซิ้งค์หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร ด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กชุปซิ้งค์หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการดามกระดูกแบบเอียง
- ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ
- ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ทำจากวัสดุสแตนเลส (Stainless steel) หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร พร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง 
- มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา ด้านหลังยาวตลอดแนว มีลักษณะเป็นลายกันลื่นพร้อมราวจับ สำหรับพนักงานเก็บขยะไว้จับ 
- ท่อน้ำทิ้ง (ท่อยาง) ขนาดความยาว 10 - 15 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด เพื่อระบายน้ำทิ้ง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวต้นฉบับ (DRAWING) แสดงลักษณะด้าน TOP FRONT SIDE ของตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมรายการคำนวณปริมาณความจุและความสามารถในการรับน้ำหนักขยะมูลฝอย โดยมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ โดยแนบหลักฐานสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรฯ และสำเนาบัตรประจำตัววิศวกรมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
	- ต้องการวัสดุที่หนาและทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
- ป้องกันน้ำเสียไหลลงพื้น
-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำงาน

	- โรงงานหรือสถานประกอบ การ ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง หรือ เป็นผู้ประกอบ SMEs
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	๑๐.ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย
	- การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบHYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานทีละสองขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการตีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย
- การอัดขยะมูลฝอยของชุดใบกวาดเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบกวาดและใบสไลด์ที่ผนังต้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้
- พื้นถังสำหรับรองรับขยะ ผนังด้านข้าง และชุดใบกวาด สร้างด้วยแผ่นเหล็กชุบซิ้งค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า๔.๕ มิลลิเมตร
- ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕0 ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง 
- มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม ด้วยชีลยางรองขอบถังรอบแนวรอยต่อระหว่างตัวตู้บรรทุกขยะ และชุดอัดขยะมูลฝอย
- ติดตั้งระบบล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อคและปลดล็อคด้วยกระบอกไฮดรอลิค
- กระบอกไฮดรอลิคสำหรับล็อคชุดอัดขยะมูลฝอย (โพงท้าย) ชุดใบอัด ชุดใบสไลด์ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก ๙๗๕-๒๕๓๘ และเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในการยื่นซองเสนอราคา
- ชุดคายขยะ ติดตั้งอยู่ภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แผงดันทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER ไม่น้อยกว่า ๓ ขั้นเพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากตู้บรรทุกขยะ
	- ต้องการพื้นชุดรองรับขยะและใบกวาดขยะที่มีความหนาและทนกัดกร่อนเพื่อทนต่อแรงบีบอัดขยะ
- เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในขั้นตอนการอัดขยะมูลฝอย
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	- แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นตัวตู้บรรทุกขยะ
- แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กชุปซิ้งค์แผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕0 มิลลิเมตร
- มีชุดวาล์วควบคุม (Control Valve) สำหรับยกชุดอัดท้าย และชุดวาล์วควบคุม (Control Valve) สำหรับดันขยะมูลฝอยออกจากตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระบอกไฮดรอลิคขุดคายขยะมูลฝอย (แผงดัน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.9๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙75-๒๕๓๘ และเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในการยื่นชองเสนอราคา
	
	

	๑๑. ระบบไฮโดรลิค
	- ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิค ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ PTO

- ระบบปั๊มโฮโดรลิค (เกียร์ปั๊ม) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน จากผู้ผลิตหรือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ชุดปั๊มไฮโดรลิคและกระบอกไฮโดรลิค เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมแนบไฟล์เอกสารรับรองในวันเสนอราคา
- สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
- ถังน้ำมันไฮดรอลิคมีขนาดเหมาะสมต่อการใช้งาน
- ชุดควบคุมแผงคายขยะ, อัดขยะ และยกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบวาว์ลมือโยก
- ติดตั้งเกย์วัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค ๑ จุด เพื่อตรวจ
สอบแรงดันน้ำมัน
- ชุดปั้มไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง กระบอกไฮดรอลิค ชุดใบอัดขยะมูลฝอย ชุดแผงเลื่อนใบอัดขยะ และชุดยกชุอัดท้ายต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยแนบแค๊ตตาล็อกและหลักฐานเอกสารมาแสดงในวันยื่นชองเสนอราคา
	- ต้องการชุดกระบอก
ไฮครอลิคที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน
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	๑๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
	-การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (ตามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงกำหนด)

-การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
-พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สำหรับบริเวณใต้ท้องรถโครงรถใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู๊ดหรือเท็คโค้ดหรือเทียบเท่า
-โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นซอง
- ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี โดยแนบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี มาแสดงในวันที่ยื่นซอง
- ตราหน่วยงานและอักษรต่างๆ พ่นสีหรือติดสติกเกอร์ด้วยสีขาวด้านประตูซ้าย-ขวา มีตราองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร ด้านล่างตราหน่วยงานเขียนข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง และหมายเลขครุภัณฑ์ ความสูง 6 เซนติเมตร 
- ติดสติกเกอร์คำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง บริเวณกระจกด้านหน้าบน ด้วยสีขาว
-พ่นสีคำว่า “โปรดรักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง” ด้านข้างตัวรถทั้ง 2 ข้าง ขนาดความสูงของตัวอักษร 8 เซนติเมตร โดยพ่นด้วยสีขาว 
- ติดแถบสะท้อนแสงรอบคันรถ
	- เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
- เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
	

	๑๓. เครื่องมือและอุปกรณ์
	- คู่มือบำรุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการจำนวน 1 ชุด - สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือพร้อมแม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- กระบอกอัดจารบี และ จารบี จำนวน 1 ชุด
- เสื้อกั๊กสะท้อนแสง+หมวกนิรภัย จำนวน ๓ ชุด
- ถังดับเพลิงแบบหูหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ 
จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง อย่างปลอดภัย
- อุปกรณ์ลากจูง จำนวน 1 ชุด
- กริ่งสัญญาณด้านหลังรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตจำนวน
1 ชุด
	- เพื่อประโยชน์ในการดูแล และบำรุงรักษา
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	- ชุดประแจบล็อค ขนาด ๑/๒ นิ้ว ๒๕ ตัว/ขุด (๑๒ เหลี่ยม)
จำนวน 1 ชุด
- ขุดประแจรวม เบอร์ ๖-๓๒ mm. ๒๖ ตัว จำนวน 1 ชุด
- ประแจจับ (จับท่อแบบขาเดียว) ๒๔ นิ้ว   1 ตัว

- ประแจเลื่อนชุบขาว ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- คีมล็อค ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด แรงดันน้ำ ไม่น้อยกว่า 100 บาร์สายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
	
	

	๑๔.การจดทะเบียนและการรับประกัน
	- ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว
- การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 90 วัน
	เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0407/ว 288 ลงวันที่ 9 มี.ค.2530 และหนังสือที่ มท 0407/ว 975 ลงวันที่ 25 ส.ค.2530
	

	๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ
	- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด (แคตตาล็อก) รถยนต์, ชุดไฮดรอลิก, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, ตู้บรรทุกขยะ รวมทั้งเอกสารรับรองรายละเอียดต่างๆ ที่กำหนดไว้มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
- ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นผู้ประกอบ ผู้ผลิต ชุดถังบรรทุกขยะหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ ผู้ผลิตชุดถังบรรทุกขยะ
- มีศูนย์บริการมาตรฐานที่เป็นศูนย์บริการโดยเฉพาะของยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอราคาในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง โดยมีหลักฐานมาแสดง
- ในระหว่างประกอบหรือติดตั้ง ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผู้ขายจะต้องรายงานความคีบหน้าพร้อมถ่ายภาพประกอบมาเป็นระยะ และจัดทำเป็นเอกสารมอบแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันส่งมอบ
	- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0407/ว 975 ลงวันที่ 25 ส.ค.2530
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	- การส่งมอบรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและจะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานของรถต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ ตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนด พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ
	
	

	1๖. เงินงบประมาณโครงการ/ราคากลาง
	- จำนวนเงิน ๒,๕00,000 บาท 
	- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 256๖
	

	1๗. เจ้าของโครงการ

	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 4     ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
	โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	


คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง


(ลงชื่อ)
 สมชาย เภรีภาศ

ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เภรีภาค)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)
สรศักดิ์  อักษรรัตน์         กรรมการ
(นายสรศักดิ์   อักษรรัตน์)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน




(ลงชื่อ)
     ไพศาล   คงน่วม         กรรมการ
(นายไพศาล คงน่วม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
